**Załącznik Nr 2**

### Specyfikacja techniczna zamówienia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (opis) przedmiotu zamówienia** | **Jedn.**  **miary** | **Ilość** |
| 1. | Pivoting Quick-Release Ø1" Optic Mount for 30 mm Cage System (Metric) | szt. | 4 |
| 2. | Kinematic SM1-Threaded 30 mm-Cage-Compatible Mount for Ø1" Optic Metric | szt. | 1 |
| 3. | 30 mm Removable Segment Cage Plate 0.50" Thick Metric | szt. | 2 |
| 4. | f = 6.20 mm NA = 0.30 Mounted Aspheric Lens ARC: 600 - 1050 nm | szt. | 2 |
| 5 | 30 mm Removable Segment Cage Plate 0.50" Thick Metric | szt. | 2 |
| 6 | f = 8.00 mm NA = 0.5 Mounted Aspheric Lens ARC: 600 - 1050 nm | szt. | 2 |
| 7 | f = 9.6 mm NA = 0.3 Mounted Aspheric Lens ARC: 600 - 1050 nm | szt. | 2 |
| 8 | f = 11.00 mm NA = 0.25 Mounted Aspheric Lens ARC: 600 - 1050 nm | szt. | 2 |
| 9 | f = 13.86 mm NA = 0.18 Mounted Aspheric Lens ARC: 600 - 1050 nm | szt. | 2 |
| 10 | f = 15.29 mm NA = 0.16 Mounted Aspheric Lens ARC: 600 - 1050 nm | szt. | 1 |
| 11 | f = 18.40 mm NA = 0.15 Mounted Aspheric Lens ARC: 600 - 1050 nm | szt. | 1 |
| 12 | Cage Assembly Rod 4" Long Ø6 mm 4 Pack | szt. | 8 |
| 13 | 30 mm Cage Plate Collimation Mount for Ø5.6 mm TO Can Laser Diodes and M9 x 0.5-Threaded Aspheric Lenses Metric Post Tap | szt. | 1 |
| 14 | 30 mm Cage Plate Collimation Mount for Ø9 mm TO Can Laser Diodes and M9 x 0.5-Threaded Aspheric Lenses Metric Post Tap | szt. | 1 |
| 15 | Ø200 µm Core 0.22 NA High Power SMA Patch Cable 2 m | szt. | 2 |
| 16 | Ø365 µm Core 0.22 NA High Power SMA Patch Cable 2 m | szt. | 2 |
| 17 | Ø450 µm 0.20 NA ZrF4 Multimode Patch Cable FC/PC 1 m | szt. | 1 |
| 18 | Kinematic SM1-Threaded 30 mm-Cage-Compatible Mount for Ø1" Optic Metric | szt. | 2 |
| 19 | SM05-Threaded Kinematic Mount for Thin Ø12.7 mm Optics M4 Taps | szt. | 2 |
| 20 | 5/64" (2 mm) Hex Key Thumbscrew 4 Pack | szt. | 2 |
| 21 | 30 mm Cage Plate with M8 x 0.5 Internal Threads M4 Tap | szt. | 2 |
| 22 | SM1 to M8 x 0.5 Lens Cell Adapter | szt. | 4 |
| 23 | 850 nm f = 6.26 mm NA = 0.37 SMA905 Fiber Collimation Pkg. | szt. | 1 |
| 24 | 980 nm f = 6.29 mm NA = 0.37 SMA905 Fiber Collimation Pkg. | szt. | 1 |
| 25 | 532 nm f = 7.86 mm NA = 0.51 FC/PC Fiber Collimation Pkg. | szt. | 1 |
| 26 | Standard SMA905 Multimode Connector Ø245 µm Bore SS Ferrule | szt. | 5 |
| 27 | Standard SMA905 Multimode Connector Ø250 µm Bore SS Ferrule | szt. | 5 |
| 28 | Standard SMA905 Multimode Connector Ø270 µm Bore SS Ferrule | szt. | 5 |
| 29 | Standard SMA905 Multimode Connector Ø340 µm Bore SS Ferrule | szt. | 5 |
| 30 | Universal Bare Fiber Terminator | szt. | 1 |
| 31 | Precision Fiber Cleaning Fluid | szt. | 1 |
| 32 | Connector Cleaning Sticks 10 Cleaning Sticks per Package 5 Packages per Box | szt. | 1 |
| 33 | 60 mm Cage-Compatible Adjustable Lens Mount Ø0.50" to Ø2.00" M4 Tap | szt. | 1 |
| 34 | Mounting Base 2" x 3" x 3/8" 5 Pack | szt. | 1 |
| 35 | SM1 to M9 x 0.5 Lens Cell Adapter | szt. | 2 |
| 36 | SM1 to M12 x 0.5 Lens Cell Adapter | szt. | 2 |
| 37 | Rotating Clamp for Ø1/2" Posts 360° Continuously Adjustable 5 mm Hex 5 Pack | szt. | 1 |
| 38 | Mounting Base 25 mm x 75 mm x 10 mm 5 Pack | szt. | 1 |
| 39 | Lens Mount with Retaining Ring for Ø1" Optics M4 Tap 5 Pack | szt. | 1 |
| 40 | Right-Angle Clamp for Ø1/2" Posts 5 mm Hex 5 Pack | szt. | 1 |
| 41 | Compact Dual Filter Holder M4 Tap | szt. | 1 |
| 42 | Ø1" SMA Fiber Adapter Plate Without Threads | szt. | 4 |
| 43 | Self-Centering Lens Mount Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) M4 Tap | szt. | 1 |
| 44 | SM1-Threaded 30 mm Cage Plate | szt. | 1 |
| 45 | 30 mm Cage System Alignment Plate | szt. | 1 |
| 46 | Extended RMS to M9 x 0.5 Adapter | szt. | 1 |
| 47 | Cage Assembly Rod, 2" Long | szt. | 4 |
| 48 | Cage Assembly Rod, 3" Long | szt. | 4 |
| 49 | Ø1.5" Post Mounting Adapter | szt. | 1 |
| 50 | Ø1.5" Mounting Post | szt. | 1 |
| 51 | Mounting Post Base | szt. | 1 |
| 52 | Adapter with External SM1 Threads and Internal RMS Threads | szt. | 1 |
| 53 | SM1 Lever-Actuated Iris Diaphragm | szt. | 1 |
| 54 | FC/PC Fiber Adapter Plate | szt. | 1 |
| 55 | SM1 Retaining Ring | szt. | 3 |
| 56 | Z-Axis Translation Mount | szt. | 1 |
| 57 | Spanner Wrench for a M9 x 0.5 Optics Housing | szt. | 1 |
| 58 | Adjustable Spanner Wrench | szt. | 1 |
| 59 | XY Translator with Differential Drives | szt. | 1 |