Białystok, dn. …………………….

**Dot. postępowania nr ZO/PK/DO-120.263.132.2018**

**SPECYFIKACJA POJAZDU**

**ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**SAMOCHODU OSOBOWEGO**

**Przedmiot zamówienia:**

**Samochód osobowy – 5 miejsc**

**Rok produkcji: ……………………………………….…….**

**Marka samochodu: ……………………………………..….**

**Typ samochodu: ………………………………………….…**

**Model samochodu:…………………………….…………….**

**Producent : ………………………………………………..**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego** | **Oferowany parametr***WYPEŁNIA WYKONAWCA**- należy podać wymagane dane, zgodnie ze wskazaniem przez Zamawiającego* |
| **Wyposażenie** |
| **1** | Radio z wyświetlaczem 8" (±1”), wejście SD, USB, wyposażone w min. 8 głośników |  |
| **2** | Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser) |  |
| **3** | Bluetooth |  |
| **4** | Boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne |  |
| **5** | automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z regulacją elektroniczną |  |
| **6** | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem |  |
| **7** | Czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu z systemem rozpoznawania i reagowania na napotkane przeszkody |  |
| **8** | Dwie lampki boczne w bagażniku (w tym jedna wyjmowana) |  |
| **9** | Dwie lampki do czytania z przodu |  |
| **10** | Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) |  |
| **11** | Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem |  |
| **12** | Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne z podświetleniem LED wokół drzwi |  |
| **13** | Fotel kierowcy i pasażera z przodu regulowane na odcinku lędźwiowym |  |
| **14** | Fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na wysokość |  |
| **15** | Funkcja Start-Stop oraz odzysku energii hamowania |  |
| **16** | Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności |  |
| **17** | Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu |  |
| **18** | Podłokietnik z przodu  |  |
| **19** | Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera z przodu, poduszka kolanowa kierowcy, dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu |  |
| **20** | Przednie światła przeciwmgłowe |  |
| **21** | Reflektory halogenowe |  |
| **22** | Relingi dachowe w kolorze czarnym |  |
| **23** | Schowek na okulary |  |
| **24** | Spryskiwacze reflektorów przednich |  |
| **25** | Sygnalizacja niezapiętych pasów kierowcy i wszystkich pasażerów |  |
| **26** | Światła do jazdy dziennej |  |
| **27** | System kontroli ciśnienia w ogumieniu |  |
| **28** | Tapicerka materiałowa kolor czarny |  |
| **29** | Tempomat |  |
| **30** | Wycieraczka tylnej szyby AERO |  |
| **31** | Zwijana roleta nad przestrzenia bagażowa |  |
| **32** | Trójramienna skórzana wielofunkcyjna kierownica (radio i telefon) |  |
| **33** | Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy |  |
| **Wyposażenie standardowe : Nadwozie** |
| **34** | Nadwozie typu Combi |  |
| **35** | Kolor nadwozia czarny perłowy  |  |
| **36** | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia |  |
| **37** | Obręcze kół ze stopów lekkich 7J x 17" z oponami letnimi 225/45 R17  |  |
| **38** | Stalowe obręcze kół z osłonami 6Jx 16” z oponami zimowymi 205/55 R16 |  |
| **39** | Zapasowe koło stalowe dojazdowe, podnośnik, klucz |  |
| **40** | Pakiet CHROM – min. chromowana listwa wokół krawędzi okien bocznych |  |
| **Silnik, skrzynia biegów, elektryka** |
| **41** | silnik wysokoprężny o pojemności max 2000 cm³, min. 110 KW (min. 150 KM) np. 2.0 TDI 110 kW (150 KM)  |  |
| **42** | napęd 4x4 |  |
| **43** | skrzynia automatyczna min. 6 stopniowa |  |
| **44** | Standard emisji zanieczyszczeń Euro 6 |  |
| **45** | Paliwo diesel |  |
| **46** | Liczba cylindrów 4; in line |  |
| **47** | Emisja CO2 - tryb mieszany max. 129 g/km |  |
| **48** | Maksymalna moc min. 110,00 kW |  |
| **49** | Pojemność silnika max 2000 cm³ |  |
| **Osiągi** |
| **50** | Pojemność zbiornika paliwa min. 50 l |  |
| **Wymiary zewnętrzne (±3%)** |
| **51** | Pojemność bagażnika min./max. 610 / 1.740 l |  |
| **52** | Długość 4.667 mm |  |
| **53** | Rozstaw osi 2.686 mm |  |
| **54** | Szerokość 1.814 mm |  |
| **55** | Wysokość 1.463 mm |  |
| **Cena ogółem netto** | **……………….. zł** |
| **stawka podatku VAT** | **….%** |
| **Cena ogółem brutto***(wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT)* | **………………... zł***Kwotę należy przenieść do Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego* |

*……………………………………………………*

 *podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych*

 *do reprezentowania Wykonawcy*